**涡旋振荡器 技术白皮书**

主要用途：用于溶剂混合、液液萃取、沉淀蛋白

主要技术指标

1、运行方式：圆周，周转直径4.5 mm

2、转速范围：0/100 - 3000 rpm

3、转速偏差：≤1%

4、运行方式：定时、连续、点振功能

5、允许连续运转。

6、可振荡酶标板：是（酶标板数量：1）

7、具备定时功能，定时范围宽泛（1 s – 3599 min），LCD显示

8、可同时显示设定转速、实际转速、操作模式、时间等多个参数数值

9、经过用户授权，开通修改权限，可通过手机APP可远程控制电源开关。

配置

1、主机1台，操作说明书1，保修卡1。

2、电源适配器1个

3、标准垫片1、用夹具1、酶标板夹具1、圆形泡沫垫片1、试管垫片1