**瓶口分配器 技术白皮书**

主要用途：试剂配制，从不同规格的试剂瓶或试剂桶中直接移取精确体积的液体。

主要技术指标

1、分液范围广（6 种规格），体积范围0.2-100 mL

2、密封滑动活塞，防止阻塞

3、精准活塞防止液体结晶

4、优化的体积刻度，便于观察及精准设定体积

5、抗化学腐蚀性强

6、所有规格可与实验室通用瓶子适配，或配置转接口。

7、拆装便捷，便于清洁和保养，分液管可替换

8、所有规格都可进行体积精细调节，方便用于不同类型液体

9、通气口便于安装干燥管选配件

10、可高温高压灭菌，无需拆卸

11、5.00-50.0 ml，最大量程不准确度±0.5 %，不精确度±0.1 %

12、可配置伸缩吸管，保证不同容量高度都可使用

13、提供远程视频监测功能定制（需要经过用户授权，开通相关网络端口）

配置

主机一台